clear
;シリアルチャネル２の16550に設定する
;serial 1 init 5  16550;割り込みレベル５　１６５５０

list ;-d
serial 1 init 4 16550
set_interrupt_name 4 serial2

set_switch_name 0 send
set_switch_name 1 OUT1
set_switch_name 2 OUT2
set_switch_name 3 LoopBack

timerlog off
timerscale 1


;これ以後にプログラムで16550の初期化を行うこと
